	Technical characteristics
	526
	526.000-1

	Operating pressure (of opening), MPa (kgf/cm2)
	0,8±0,02
(8,0±0,2)
	0,8±0,05
(8,0±0,5)

	Overall dimensions, mm
	195*100*100
	126*108*108

	Weight, kg
	5,5
	4,36



